## Таблицы соответствия насосов-аналогов разных стандартов ГрАК, ГрАТ, ГрАУ, БМ, ВШИ, Ш, С, П, ПБ, ПР, ПК, ПВП, ПКВП, ПРВП, БМ

| **2004г.** | **До 1990г.** | **До 1973г.** | **2004г.** | **До 1990г.** | | **До 1973г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Насосы ГрАК, ГрАТ, ГрАУ** | | | **Насосы ВШИ, Ш, С** | | | |
| **ГрАК85/40-0** | **ГрК100/40** | **-** | **ВШН-150** | | **ВШН-150** | **ВШН-150** |
| **ГрАТ85/40-0** | **1ГрТ100/40** | **ГрТ 100/40** | **6Ш8-2** | | **6Ш8-2** | **ШН-150** |
| **ГрАТ85/40-0-1,3** | **1ГрТ100/40** | **ГрТ 100/40** | **Насосы П, ПБ, ПР, ПК** | | | |
| **ГрАК85/40-0-1,3** | **ГрК100/40** | **-** | **П 12,5/12,5-СП** | | **П 12,5/12,5** | **НП-1М** |
| **ГрАК85/40-1-16-1,6** | **ГрК50/16** | **ЗГрК-8** | **ПР 63-22,5-СП** | | **ПР 63-22,5-СП** | **ЗПСр-6** |
| **ГрАТ85/40-1-16-1,6** | **ГрТ50/16** | **ЗГрТ-8** | **ПБ 40-16** | | **ПБ 40-16** | **ЗПс-9** |
| **ГрАК85/40-1-1,6** | **ГрК100/40** | **-** | **ПБ 63-22,5** | | **ПБ 63-22,5** | **4Пс-9а** |
| **ГрАТ85/40-1-1,6** | **ГрТ100/40** | **-** | **ПБ 100-16** | | **ПБ 100-16** | **4Пс-9а** |
| **ГрАК170/40/1-20-1,6** | **ГрК160/31,5** | **5ГрК-12** | **ПБ 100-31,5** | | **ПБ 100-31,5** | **6Пс-9а** |
| **ГрАТ170/40/1 -20-1,6** | **ГрТ160/31,5** | **5ГрК-12** | **ПБА-150-400/52** | | **ПБ-315/56** | **-** |
| **ГрАК170/40/1-1,6** | **ГрАК170/40/1-1,6** | **5ГрК-8** | **ПБА-150-300/30** | | **ПБ - 250/28** | **-** |
| **ГрАТ170/40/1 -1,6** | **ГрАТ170/40/1-1,6** | **5ГрТ-8** | **ПБ 160-20** | | **ПБ 160-20** | **6Пс-9** |
| **ГрАТ225-67/И-1,6** | **ГрТ160/71** | **5ГрТ-6** | **ПБ 160-40** | | **ПБ 160-40** | **6Пс-9б** |
| **ГрАК350/40/Н-1,6** | **1ГрК400/40** | **8ГрК-8** | **ПБ 160-80** | | **5ПС-10** | **5ПС-10** |
| **ГрАТ350/40/И-1,6** | **1 ГрТ400/40** | **8ГрТ-8** | **ПБ 250-28** | | **ПБ 250-28** | **6Пс-9а** |
| **ГрАУ400/20-В-1,6** | **ГрУ400/20** | **8ГрУЛ-12** | **ПБ 250-56** | | **ПБ 250-56** | **ЮПс-9** |
| **ГрАТ450/67-Ш-1,6** | **ГрАТ450/67-Ш-1,6** | **10Гр-6-Т2** | **ПБ 315-16** | | **ПБ 315-16** | **-** |
| **ГрАК700/40-И-1,3** | **ГрАК700/40** | **ЮГрУЛ-8** | **ПБ 315-40** | | **ПБ 315-40** | **10Пс-9а** |
| **ГрАК700/40-И-1,6** | **ГрАК700/40** | **ЮГрУЛ-8** | **ПБ 315-56** | | **ПБ 315-56** | **-** |
| **ГрАТ700/40-Ш-1,3** | **ГрАТ700/40** | **ЮГрУЛ-8** | **ПБА - 350/40** | | **ПБ-315/40** | **-** |
| **ГрАТ900/67-1У-1,6** | **ГрТ 800/71** | **10Гр-6-Т2** | **ПК 63/22,5-СП** | | **ПК 63/22,5-СП** | **ЗПСк-6** |
| **rpAT950/120-IV-1,6** | **ГрАТ950/120** | **-** | **Насосы ПВП, ПКВП, ПРВП** | | | |
| **rpAT1400/40-IV-1,6** | **1ГрТ1600/50** | **12ГрТ** | **ПВП 63/22,5** | | **ПВП 63/22,5** | **ВШН-60** |
| **ГрАК1400/40-1У-1,6** | **1ГрК1600/50** | **12ГрК** | **ПВП 125/60** | | **ПВП 125/60** | **-** |
| **ГрАУ1600/25-А** | **ГрУ 1600/25** | **12ГрУЛ-12** | **ПВП 160/20** | | **ПВП 160/20** | **-** |
| **rpAT1800/67-IV-1,6** | **1ГрТ(К)-1250/71** | **16ГрУТ-8** | **ПВП 250/28** | | **ПВП 250/28** | **-** |
| **ГрАУ2000/63** | **ГрУ2000/63** | **20ГрТ-8** | **ПКВП 63/22,5** | | **ПКВП 63/22,5** | **ЗПВк-6** |
| **ГрТ1250/71** | **ГрТ1250/71** | **12Гр-8-Т2** | **ПРВП 63/22,5** | | **ПРВП 63/22,5** | **ЗПВр-6** |
| **1ГрК1600/50** | **ГрК1600/50** | **12ГрК-8** | **ПВПАЮО-12/17** | | **ПВП-160/20** | **-** |
| **1ГрТ1600/50** | **ГрТ1600/50** | **12ГрТ-8** | **ПВПА-150-265/27,5** | | **ПВП - 250/28** | **-** |
| **1ГрТ4000/71** | **ГрТ4000/71** | **20ГрТ-8** |
| **Насосы БМ** | | | **Насосы БМ** | | | |
| **БМ40/16** | **БМ40/16** | **5БМ-7** | **БМ 315/15** | | **БМ 315/15** | **8ФС-17а** |
| **Б N156/31,5** | **БМ56/31.5** | **ЗБМ-7** | **БМ 355/63** | | **БМ 355/63** | **12БМ-7Н** |
| **БМ67/22.4** | **БМ67/22.4** | **6БМ-7** | **БМ 475/31,5** | | **БМ 475/31,5** | **12БМ-14Н** |
| **БМ80/15** | **БМ80/15** | **-** | **БМ 530/22,4** | | **БМ 530/22,4** | **10ФСД-9а** |
| **БМ118/31,5** | **БМ 118/31,5** | **8БМ-7** | **БМ 800/50** | | **БМ 800/50** | **14БМ-14Н** |
| **БМ125/20** | **БМ 125/20** | **-** | **БМ 900/12,5** | | **БМ 900/12,5** | **18БМ-20Н** |
| **БМ 190/45** | **БМ 190/45** | **10БМ-7** | **БМ 900/31,5** | | **БМ 900/31,5** | **18БМ-14Н** |
| **БМ236/28** | **БМ236/28** | **7ФМ-8а** | **БМ 1500/45** | | **БМ 1500/45** | **24БМ-14Н** |